**Rapport de séances n°4 :**

Pour cette séance, il a fallu que je fasse les trois réservoirs pour les différentes poudres.

J’ai cherché comment faire des cylindres le plus étanche possible avec du pvc souple.

J’ai collé les parois avec un pistolet à colle et le résulat est le suivant :

Une image contenant texte, mur, intérieur

Description générée automatiquement

Les distributeurs pourront être peints pour qu’ils soient plus présentables et qu’on ne voit pas les points de colle

Ensuite, après que Joseph ait fini de percer les trous dans la boîte, j’ai mis les cylindres dans les trous pour avoir une idée de ce que ça donnait :

Une image contenant texte, intérieur, encombré

Description générée automatiquement

Ensuite M.Masson est passé et nous a suggéré une idée pour la distribution de la poudre

Une image contenant texte, mur

Description générée automatiquement

Nous allons donc devoir faire un tiroir qui va coulisser entre deux planches. Celle du dessus sera soudée aux cylindres et trouée, le tiroir comprendra une partie creuse avec le grammage de poudre et l’autre une partie pleine pour boucher le réservoir des distributeurs.